       Amperímetro modular monofásico                                GF-100AG[image: ]


Características

· Normalmente utilizado en hogares y fábricas.
· Permite visualizar la corriente de fase en un sistema monofásico.
· Posee un display de 7 segmentos.
· De fácil instalación y tamaño compacto.

Datos técnicos

	Tensión de Alimentación
	80 - 500VAC / 50Hz

	Rango de medición 
	0 - 100A

	Grado de protección 
	IP20

	Tensión de aislamiento
	660V

	Color de display
	Verde

	Temperatura de operación
	-5°C~ 55°C

	Temperatura de almacenamiento 
	-30°C~ 70°C

	Montaje 
	1 módulo DIN



Uso y observaciones

· Para instalaciones eléctricas monofásicas, permite monitorear la corriente alterna.
· Instale el medidor como se indica en el Diagrama de conexión. 

Precauciones para su instalación y uso seguro

· La instalación debe ser efectuada solo por personal técnico capacitado.
· Desconecte y verifique la ausencia de tensión antes de instalar y conexionar el medidor.
· Evite someter al dispositivo a tensiones o condiciones distintas a las especificadas para el diseño.
· Verifique la conexión en los terminales.
· Por favor, no abra la cubierta del medidor, esto puede ser peligroso y además invalida la garantía.
· No utilice este producto para propósitos diferentes al que fue diseñado.
· No limpie el dispositivo con solventes o productos que puedan dañar o desgastar la cubierta.
· Utilizar en áreas con el menor nivel posible de suciedad, humedad e insectos.
· Gralf no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia debido al mal uso de este producto.










Dimensiones


Diagrama de conexión
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Para más información visite nuestro sitio web www.gralf.com.ar
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